**Attestation de consignation pour travaux électriques**

Rappel : La consignation comprend les **cinq opérations suivantes** :

1 – Séparation de toute source d’énergie électrique de l’ouvrage ou de l’installation concernée et préalablement identifiée.

2 – Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation.

3 – Identification sur la zone de travail de l’ouvrage ou de l’installation concernée par les travaux.

4 – Vérification de l’absence de tension (VAT).

5 – Mise à la terre et en court-circuit (MALT) réalisée immédiatement après la VAT.

**Déclaration de consignation**

Le chargé de consignation M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de l’entreprise \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ atteste qu’en vue de l’exécution des travaux, il a effectué les opérations 1, 2, 3, 4, 5 et consigné le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mn, l’installation décrite dans l’analyse des risques n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. La condamnation en position ouvert a été réalisée sur les éléments de coupure suivants : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (voir schéma sur analyse des risques citée ci-dessus). Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d’autres attestations en sa possession. Il pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent.

**Le chargé de consignation Le chargé de travaux pour accord**

**Avis de fin de travail**

Le chargé de travaux avise le chargé de consignation que les travaux sont terminés le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mn et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin de travail. Il déclare en outre, avoir retiré tous les dispositifs de sécurité et autres matériels placés par ses soins sur l’installation et remis les ouvrages en ordre de marche en ce qui le concerne.

**Le chargé de travaux**  **Le chargé de consignation**

**Autorisation de déconsignation**

A sa demande, et après avoir pris toutes les mesures nécessaires, M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ représentant l’EU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorise le chargé de consignation à effectuer les manœuvres de déconsignation le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mn.

**Le représentant de l’EU pour accord Le chargé de consignation**

**Changement du chargé de travaux**

Nom du remplacé M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ signature

Nom du remplaçant M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ signature

Signature du chargé de consignation : le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mn.

**Délégation de consignation**

M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ représentant l’EU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ demande à M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ chargé de consignation de l’entreprise \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d’effectuer les opérations de consignation (1,2,3,4,5), le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mn pour les travaux objet de l’analyse des risques n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . L’avis de fin de travail devra être rendu au plus tard le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_ mn

**Le représentant de L’EU Le chargé de consignation**

**Délégation de manœuvre, décharge de responsabilité (si manœuvre réalisée par l’entreprise du chargé de travaux)**

M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, représentant l’EU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ décharge de toutes responsabilités M \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, chargé de travaux en cas de conséquences directes et indirectes sur la sécurité des personnes, des biens et d’éventuelles pertes d’exploitation qu’entraînerait la manœuvre de l’appareillage suivant \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, et pour une durée de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Le chargé de travaux accepte d’exécuter ces manœuvres à titre exceptionnel et dans le seul but d’accroître la sécurité lié à son intervention, sous le contrôle et la responsabilité du représentant de l’EU. Dans le cas où cette manœuvre s’avère impossible avec les moyens prévus à cet effet, l’intervention sera interrompue et reprogrammée ultérieurement.

Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Heure \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Le chargé de travaux Le représentant de l’EU** (visa précédé de la mention "lu et approuvé")

*Ce paragraphe peut être utilisé seul lors de manœuvre d’appareils de coupure appartenant au réseau électrique du client.*